

[bookmark: _Toc21376]湖北省传染病监测预警与应急指挥能力提升项目第三方测试服务采购需求

第一部分：供应商资格要求
1.1应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
1.2未被列入“信用中国”或“中国政府采购网”中的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
1.3具备具有ISO9001资质、高新技术企业证书、二级保密资质及合法有效的营业执照、税务登记证及相关证明。
第二部分：采购内容
一、采购内容：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	湖北省传染病监测预警与应急指挥能力提升项目第三方测试服务
	1
	项


二、采购预算：34万元。 
三、交付时间、地点
3.1交付时间：从合同签订之日起至项目验收合格止。
3.2交付地点：采购人指定地点。
四、采购内容及要求
[bookmark: _Toc11103586]4.1项目概况
4.1.1项目简述
本项目为中央转移支付省统筹区域传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，项目涉及我省的建设目标和建设内容为：省统筹完成全省二级及以上医疗机构数据自动采集、标化和上传，建立国家-省-市-县数据采集、传输和治理通路，保障数据质量；建设湖北省传染病病原监测信息系统；市县区级疾控机构完成国产密码应用、网络安全设备升级、视频会议设备升级；提升湖北省传染病监测预警的数据分析与决策应用。
4.1.2建设内容和规模 
本项目数据采集和通路建设范围覆盖全省412家二级及以上公立医疗机构（含部分传染病报卡量较多的民营医疗机构和基层医疗卫生机构），包括省本级医疗机构和市州县级医疗机构。通过数据采集工具，联通医疗机构镜像数据库，建立实时的数据采集机制，并通过数据治理转化为标准数据，上传国家平台和省健康医疗大数据中心，同时将回流的数据实时传输至医疗机构，实现智能比对、排查、核实、修订、上报闭环。
覆盖全省各级疾控机构、二级以上公立医疗机构，实现病原检测结果数据100%接入；逐步接入采供血机构、高等院校、科研院所、第三方实验室等机构病原检测结果数据，接入率不低于50%。实现病原检测全流程信息化管理、建设统一、标准化的病原信息管理数据资源体系。
一、标准化的病原信息管理数据资源体系。
1、采集工具
根据国家、湖北省传染病监测预警数据采集需求，完成数据采集工具的开发、部署；基于采集工具实现412家二级以上医疗机构数据采集，实现同构化、标准化数据治理，完成医疗机构源头数据向国家平台、省健康医疗大数据中心的数据上传。
2、省级多模态系统
完成省级多模态系统开发、部署；基于省级多模态系统完成全省412家医疗机构源头数据汇聚、映射、转化、清洗、质控、术语标化，归集到省健康医疗大数据中心，形成数据结构统一、术语标准统一的省级标准数据库。
省级多模态系统利用大数据技术，对医疗机构上传的数据进行治理、质控、分析核查，对发现有质量问题数据、传染病监测待核实感知异常数据，回流下发到医疗机构。
数据上传至省健康医疗大数据中心，通过大数据中心已有数据通路完成与相关委办局、第三方机构的数据对接，实现横向的互联互通，优化完善与医保、公安、民政等相关部门传染病监测预警相关数据交换共享。
3、传染病病原监测信息系统
建设样本采集、转运、接收、初筛、确证、复核等功能及全流程数据质控，实现病原检测全流程信息化管理。
建设统一、标准化的病原信息管理数据资源体系，规范病原检测数据标准和数据质量。业务层面对临床标本、环境样本、生物样本、各类病原体等进行标准化管理；管理层面对各类机构、用户、权限实行标准化管理。
利用大数据可视化的分析手段，实现对病原检测结果的态势分析和核心指标（如病例采样率、各类病原检出率、病原耐药情况、采样及时率等）的动态统计分析，对疫情或事件的追踪分析、阳性病例时空分布分析、重点病原体的监测预警等功能，建设移动端应用，帮助行政管理部门第一时间掌握病原监测及预警信息。
4、医疗机构本地数据治理服务
为保障数据采集多源同质，避免各家医疗机构自行数据转标工作存在的认知理解不同导致数据质量不均，同时为降低医疗机构工作负担，我省统筹为412家医疗机构提供数据同构化、数据标准化服务，完成数据标准化转换工作，为国家平台、省平台提供高质量数据支撑。各医疗机构完成实时镜像库建设，将采集所需生产库原始库表通过技术手段同步到镜像库中，由项目承建商完成医疗机构库表、诊断编码、药品编码、检验检查项目等表、字段的标准转换工作，由医疗机构编码、字典转换为国家标准编码、字典，上传（提供给）国家前置软件和省级多模态系统。
5、数据分析与决策能力提升
数据分析与决策能力提升基于治理后的全量标化数据，利用大数据技术和人工智能技术，进一步优化模型算法和预警预测规则，提升自动收集、整理、融合分析多维数据能力，提升传染病监测预警预测智慧化预警多点触发和综合态势感知及数据呈现能力。实现对医院数据源端数据采集链路全面监控。
通过数据中心，建立数据质控体系，可实时监控每个医院数据源端数据采集情况，传输和存储情况，采集链路的作业情况，采集异常信息情况，数据源端系统运行情况等，并于24小时内解决异常值。
通过智能驾驶舱，以大数据可视化方式，对省统筹平台主题视图进行优化、迭代和更新，并能根据疫情防控需要，随时定制和自动生成各类主题视图，对病例分布、疫情趋势、传播途径及检查检验、临床症状、诊断、流调、治疗、随访、转归等业务数据进行全方位、多角度的综合比对分析和研判；对重点地区、重点人群、重点环节实时监测，及时识别异常情况，为决策者提供科学依据。
建立数据智能比对模型，进行数据智能对比，分析，过滤，回流下发到医院机构端，提醒医疗机构端进行核实排查。改善数据采集质量，增强对异常数据感知能力，提升传染病预警与触发能力。
建立预警预测模型管理中心，通过构建传染病预警预测模型，实现对传染病监测预警预测规则统一管理、更新和升级，对预警信息进行排查核验，发布和响应，支持实时调整预警级别和响应措施，确保疫情防控工作的针对性。
通过对传染病监测数据的统计分析，实现对传染病，症候群病例的发病趋势，转归情况，地区分布情况，医院分布情况以及特征分布情况进行实时统计，并通过自定义可视化图表进行展示。
4.2测试技术要求及内容
4.2.1总体要求
鉴于信创国产化替代有多个技术路线、每条技术路线有多个厂家、多个型号可供选择，不同的芯片技术路线和操作系统原则上都需要分别适配，才可以保证国家传染病智能监测预警前置软件（以下简称前置软件）正常运行。为全面减少适配工作量和管理维护难度，在项目实施前期，考虑到适配任务重，管理维护难度高，经评估后，按照国疾控综规财函[2024]71号文要求，进行基础软硬件环境的选型测试。 
[bookmark: _Hlk167354598]为实现前置软件可在国产软硬件环境中安全稳定运行。此次通过采购第三方测试服务的方式，对对前置软件运行所需的国产服务器设备、操作系统及数据库等基础软硬件整套环境进行全面的适配选型测试。测试的主要目标是确保前置软件能够在这些国产基础软硬件环境中达到适配可用的要求。本项目将通过采购专业第三方检测服务，承担指定项目（智能监测预警前置软件服务器软件环境配置要求）的适配测试选型工作，并出具相应的测试报告。
4.2.2测试内容
[bookmark: _GoBack]在每套样品环境下的测试内容：服务器硬件配置核查（CPU参数、内存、存储、GPU/NPU、双网卡）、前置软件兼容性/性能效率、操作系统性能指标-综合性能、数据库性能、硬盘读写性能。被测服务器型号不少于15套，每个测试的服务器须搭配不同的信创操作系统（欧拉、麒麟、统信）分别开展测试，一套样品的基础测试环境包含具体名称、版本/型号的前置软件、服务器产品、操作系统、数据库。
4.2.2.1服务器（测试周期预计2周）
测试指标
	序号
	测试项
	测试子项
	基本要求

	1 
	CPU性能
	整型性能
	测试CPU整型计算性能，包括单线程基准值以及满线程基准值

	2 
	
	浮点性能
	测试CPU浮点计算性能，包括单线程基准值以及满线程基准值

	3 
	硬盘性能
	硬盘读写性能
	测试硬盘读写性能（Mb/s），包括随机和顺序读写平均读写速度（设置块大小16M，文件大小为物理内存2倍、1倍、1/2倍三组数据）

	4 
	内存性能
	内存读写性能测试
	测试单线和并发读写性能（Mb/s）

	5 
	可靠性测试
	稳定性
	被测设备长时间运行压力软件7天，检查设备运行情况。
测试过程中被测设备应工作正常


注意事项
· 被测服务器除CPU外，其余配置需保持一致（包括操作系统、内存、硬盘等）
· CPU性能
· 测试工具及版本：SPEC CPU2006 V1.2；
注：SPEC CPU是在Linux操作系统环境下使用的CPU性能基准测评工具，能够对处理器、内存和编译器进行测试。
· 操作系统最大安装，磁盘分区选择自动分区；
· BIOS为正常工作状态下模式，风扇转速自动调节，电源处于负载均衡供电模式，操作系统所有参数恢复为默认，电源管理中关闭节电模式，CPU超线程开关打开（如有）。
· 硬盘性能
· 测试工具及版本：IOzone 3.430；
注：IOZone是文件系统测试工具，用于测试不同操作系统中文件系统的读写性能，可以测试多种读写模式下硬盘的性能。
· 组RAID 5（使用BIOS或工具组）；
· 全盘空间划分为一个分区，分区格式化为ext4格式，并挂载至空目录下。
· 内存性能
· 测试工具及版本：Stream V5.9；
注：Stream是内存带宽性能测试基准工具，用于衡量内存性能。
· N=L3(单位KB)*1024*4.1/8*CPU路数。
· 稳定性
· 测试工具及版本：LTP 20160510；
注：LTP是基于系统资源利用率统计的开源压力测试工具，用于判断系统的稳定性和可靠性。
· CPU压力一直保持在99%以上，不大幅波动，内存压力50%-60%或以上。
· 测试过程中系统不卡死、机器不关机重启等，测试时间结束后，能自动结束测试，机器能正常使用。
4.2.2.2操作系统（测试周期预计1周）
测试指标
	序号
	测试项
	基本要求

	1 
	Shell命令启动时间
	测试简单的系统调用时间、shell命令启动时间、系统信号处理时间、统计2p/16K的上下文切换性能、16p/64K的上下文切换性能、0K/10K文件创建时间、0K/10K文件删除时间。

	2 
	系统信号处理时间
	

	3 
	2p/16K的上下文切换性能
	

	4 
	16p/64K的上下文切换性能
	

	5 
	0K/10K文件创建时间
	

	6 
	0K/10K文件删除时间
	

	7 
	操作系统综合性能
	测试操作系统综合性能，包括单线程基准值以及当前配置下的最优性能值

	8 
	网络性能
	测试网络传输速率、网络吞吐率、网络响应时间等，包括TCP、UDP流吞吐速率等

	9 
	用户切换响应能力
	创建多个用户，多用户之间随机相互切换，用户切换过程中系统运行正常，无黑屏、卡屏、花屏现象

	10 
	开关机选型
	软关机100次后，操作系统运行正常；硬关机30次后，操作系统运行正常


注意事项
· 测试工具及版本：Lmbench V3.0；
注：Lmbench适用于评价系统综合性能的多平台开源测试基准工具，能够测试包括文档读写、内存操作、网络以及进程创建、销毁、开销等性能。
· 除被测对象外，其余软硬件环境需保持一致；
· 服务器内存大小MB指定输入16384，桌面整机内存输入默认大小，测试3次，求平均值。
4.2.3项目材料要求
供应商须客观、公正、严谨地开展测试工作，在测试过程中和测试结束后，根据各个受测项目分类提供检测报告，并保存相关测试材料或文档以备验收审查。本项目主要包括但不限于以下材料或文档：
测试方案
测试计划
测试用例
测试数据
测试脚本
第三方软件检测报告等
4.2.4测试验收要求
供应商应根据整体工作计划，安排完成各项测试工作，主要包括但不限于以下要求：
完成所有测试工作；
出具带有第三方检验检测专用章的第三方检测报告。
4.2.5软件测评服务准则要求
1)供应商要维护采购方利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则完成本项目测试任务。
2)供应商要严格遵守项目实施相关的法律、法规、规范、标准和制度，履行软件测评合同规定的义务和职责。
3)供应商不得收受被测产品、系统所属单位的任何礼金等，如发现有关行为，采购方有权追究供应商及相关人的法律责任。
4)不得泄漏所测评项目各类信息，供应商要保证项目信息的安全保密。
5)供应商要遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
6)供应商要认真履行软件测评项目合同所承诺的义务和承担约定的责任。
7)供应商要坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。
8)供应商要坚持科学的态度和实事求是的原则。
9)供应商要在坚持按照软件测评合同的规定向采购方提供技术服务的同时，帮助被测评者完成其担负的责任义务。
4.2.6测试人员要求
1、供应商须专门建立测试小组，所有测试人员均为供应商在职职工，供应商针对本项目建立的测试小组，在检测工作完成前不得减员和变更，在完成合同约定的测试任务后方可解散测试小组。
2、供应商须提供足够的测试工程师开展现场测试服务，为确保测评服务质量，测试人员构成至少包括：项目负责人1名、测试技术人员和其他辅助人员若干。项目负责人应具有 3 年以上的软件测试工作经验，2个以上大型软件的测试工作经验和本科及以上学历。
3、测试小组应以驻现场为主要方式进行，须提供完整、合理、真实的人员安排及分工。
4.2.7测试质量控制要求
1、制定合理的软件测试项目管理，测试计划的实施进度和风险控制。
2、制定合理的质量保障计划
3、制定合理的文档控制计划。
4、制定合理的保密计划。
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