附件：

省卫健委机关饮水机维保及滤芯更换服务需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌型号 | 使用时间 | 数量 | 合计 |
| PP棉滤芯 | 安吉尔牌10寸 | 每3个月更换一次 | 2支/台/次 | 192支 |
| 前置活性炭滤芯 | 安吉尔牌10寸 | 每3个月更换一次 | 1支/台/次 | 96支 |
| 后置活性炭滤芯 | 安吉尔牌快接型T33 | 每3个月更换一次 | 1支/台/次 | 96支 |
| 反渗透膜滤芯 | 安吉尔牌3013RO | 每12个月更换一次 | 1支/台/次 | 24支 |
| 全年整机维保 | | | 1年 | 1年 |